충청북도교육문화원

무대기술자료

목차   Contents

-----------------------------------------------------------------------------------

1. 개요

2. 공연장 시설안내 전화번호

3. 스텝회의

4. 20㎾ 이상 반입 장비에 대한 전기안전점검

5. 무대기술자료 등 고객 필요시 E-mail 송부

6. 제작진 사전 현장답사 필요시 내방 일정 확정

7. 스텝회의 진행

8. 무대장치반입

9. 설치

10. 안전점검

11. 리허설

12. 문제점보완

13. 최종점검

14. 공연시작안내

15. 공연

16. 무대장치 철거 및 반출

첨부

---------------------------------------------------------

공연장 무대기술자료

공연장 관련 도면

공연장 사용에 따른 허가 조건

충청북도교육문화원 시설 배치도

1. 개요

1.1 목적

본 무대기술자료 고객님들의 무대공연작품이 저희 충청북도교육문화원 공연장에서 공연예술의

혼을 빛낼 수 있도록 최고의 무대기술력을 안전하게 제공하여, 관람객들에게 감동을 줄 수 있도록

성공적으로 오르기까지의 필요한 정보를 제공, 공연 목적에 맞는 시스템 구성과 운용계획을 세워

무대공연의 예술성 확보, 효율적 운영, 안전성 확보를 위한 길라잡이를 하고자 합니다.

1.2 적용범위

본 무대기술 자료에 적용하는 공연장이란 연희자의 예술의 혼과 무대미술, 무대기계, 음향, 조명, 영상 등을 부가하여 관객에게 보여주는 장으로 충청북도학생교육문화원 공연장 및 영화 ․ 음악 감상실을 말합니다.

1.3 무대기술팀이 하는 일

고객을 가족처럼 / 지극한 정성으로 고객감동 실현

Slogan 아래 무대기술팀은 공연작품의 예술성 극대화 및 완성도 확보로 관람고객의 감동과 연희자의 역량을 최대한 확보 할 수 있도록 최고의 기술력을 안전하게 제공하는 것으로 각 분야별 디자인과 감독, 운영 등 무대기술관련 일체를 지원합니다.

2. 공연장 시설안내 번호

▶ 분야별 담당자 연락처 ◀ (지역번호 : 043)
공연장 기획팀 과장 229-2611
대공연장, 다목적홀 대관 담당자 229-2613 (무대시설안내, 자료제공, 스텝미팅 등)
공연장 (대□소공연장)	분야	담당자	전화번호
	무대기계□무대감독	류정훈	229-2623
	무대음향□영상	김영배	229-2677
	무대조명□전기	허건양	229-2626

3. 스텝회의

3.1 스텝회의는 어떤 회의 인가요?

스텝회의는 공연작품과 관련 참여하는 각 분야별 담당자들이 모여 무대에서 공연을 올리기 위하      여 반입, 설치, 공연, 철거 등 일체의 사항을 협의 확정하고 관련 정보를 공유하여 예술성 향상       및 공연 품질확보와 안전한 공연으로 모두에게 감동적인 공연을 만들기 위한 과정입니다.

3.2 스텝회의 일정은 어떻게 정해지나요?

① 대관 계약 완료 후 공연 20~25일전 유선안내로 공연제작에 관한 Lay-OUT이 확정된 후 무         대에서 실행을 위한 실무자들과의 세부협의결정사항만이 남은 시점.

② 무대에 대한 사전지식이 없어 계획을 세울 수 없는 경우 제반사항에 대한 안내와 방법을 협의         결정 할 필요가 있는 시점.

3.3 스텝회의 준비사항 안내

아래의 사항 중 장르별 해당항목들이 준비가 되어야 스텝회의 목적 달성과 시행착오 없는 공연

준비 및 공연의 완성도를 높일 수 있습니다.

① 무대설치계획서 작성 기준에 의함

② 반입부터 철거까지의 세부 일정표

③ 대본 및 프로그램 또는 무대진행표

④ 무대장치 디자인

⑤ 음향 디자인 및 배치도

⑥ 조명 디자인 및 배치도

⑦ 영상 사용계획

⑧ 공연장 보유 무대공연장비 사용 예정 목록

⑨ 공연장비 반․출입내역

3.4 스텝회의 참석범위

다양한 부분의 조직들이 모여 함께하는 공동 작업으로 효율적인 운영과 작품의 완성도를 위해 기      획 ․ 행정 분야 및 예술 ․ 기술 분야의 연출, 각 분야별 디자이너, 각 분야별 감독과 장치 및 장비      제공업체 대표, 방염업체, 충청북도학생교육문화원 분야별 감독 등 공연예술과 관련된 모든 구성      원이 포함됨.

무 대 설 치 계 획 서

※ 본 계획서를 스텝회의 시 제출하여 주시기 바랍니다. (공연장 대관규정 제15조)

무대팀 (Tel : 229-2623         Fax : 218-8423)

공 연 명			공연장소
공연일시			공연장비 반입여부 (내부별첨)	□ 있음 □ 없음
무대시설 작업일정			출연자 및 외부 스텝 (명단별첨)
무대연습 일 정			무대철수 작업일정
※ 제출서류 ① 무대공연장비 대여신청서 1부(양식 1) ② 대본 및 프로그램 또는 무대진행표 5부 ③ 세부일정표 5부 ④ 무대장치 디자인(사본) 5부 ⑤ 조명 플랜 및 배치도 2부 ⑥ 음향 플랜 및 배치도 2부 ⑦ 영상 플랜 및 배치도(특수효과포함) 2부 ⑧ 공연장비 반출입 내역 2부 (양식 2) ⑨ 출연자 및 외부 스텝 명당 2부 (양식 3)		※ 공연 후 요약
위 공연을 위하여 대관규정 및 안전수칙을 성실히 이행할 것이며, 관계직원에게 금품, 향응 등 뇌물이나 부당한 이일을 제공하지 않을 것임을 확인합니다. 20 년 월 일 공연단체 : 주 소 : 전화번호 : 주민등록번호 또는 사업자번호 : 대표 및 대관자 : (인) 충청북도 교육문화원 귀하

공연장비 반ㆍ출입 내역서

※ 대관자가 반ㆍ출입하는 일시 및 장비내역을 분야별(음향, 조명, 영상 등)구분 세부적으로 기재
구 분	품 명	규 격	수 량	비 고
※ 반입 : 년 월 일 ( : ~ : ) ※ 반출 : 년 월 일 ( : ~ : ) ※ 무선마이크 반입 시 주파수를 반드시 알려주시길 바랍니다. ※ 전체 20㎾ 이상 전력의 외부 장비가 설치된 경우 전기안전 점검을 필히 받아야 합니다. 위 장비를 반출입 합니다. 20 년 월 일 회사명 : 주 소 : 연락처 : 대 표 : 인 충청북도 교육문화원 귀하

출연자 및 스텝 명단

출연자, 스텝, 작업자 등 출입자 전원 사전제출
소속/분야	직책	성별	성명	생년월일	주소	연락처

부대설비 사용 신청서

※ (재)교육문화원 기술스텝으로 공연 진행에 부족한 경우에는 신원이 확실한 사람으로 직접 고용하고, 경비를 부담하여야 한다. (공연장대관계약서 제5조) ※ 시설장비 사용에 따른 소모품은 피대관자가 직접 구입하셔야 합니다. ※ 극장시설 또는 부대설비를 대관 또는 대여 받은 자가 이를 훼손하거나 멸실한 때에는 손해를 배상 또는 원상으로 회복하여야 한다. (공연장대관계약서 제6조) ※ 별표1 참조(공연장 대관 허가조건) ※ 공연장 시설 사용료표 참조
구 분	품 명	규 격	수 량	사용회수	사용료		비 고
					유	무

3.5 무대세트 방염 안내

① 무대반입 전 사전 검사 후 이상 없을 시 반입

② 관련규정 : 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제12조 및 동법시행령 제19조, 20조

③ 방염해당품목 : 직물류, 합판류, 가연성재료(스치로폼, 흡음 재료, 우레탄등)

④ 방염필증 인증기관 : 관할소방서, 한국소방검정공단

⑤ 관련법 조항

소방시설설치유지 및 안전관리에 관한법률
제12조 (소방대상물의 방염 등)	① 대통령령으로 정하는 특정소방대상물에 실내장식 등의 목적으로 설치 또는 부착하는 물품으로서 대통령령으로 정하는 물품(이하 "방염대상물품"이라 한다)은 방염성능기준 이상의 것으로 설치하여야 한다. <개정 2015.7.24.> ② 소방본부장이나 소방서장은 방염대상물품이 제1항에 따른 방염성능기준에 미치지 못하거나 제13조제1항에 따른 방염성능검사를 받지 아니한 것이면 소방대상물의 관계인에게 방염대상물품을 제거하도록 하거나 방염성능검사를 받도록 하는 등 필요한 조치를 명할 수 있다. ③제1항의 규정에 따른 방염성능기준은 대통령령으로 정한다.
제13조 (방염성능의 검사)	① 제12조제1항에 따른 특정소방대상물에서 사용하는 방염대상물품은 국민안전처장관(대통령령으로 정하는 방염대상물품의 경우에는 시·도지사를 말한다)이 실시하는 방염성능검사를 받은 것이어야 한다. <개정 2014.1.7., 2014.11.19.> ② 「소방시설공사업법」 제4조에 따라 방염처리업의 등록을 한 자는 제1항에 따른 방염성능검사를 할 때에 거짓 시료(試料)를 제출하여서는 아니 된다. <개정 2014.12.30.> ③ 제1항에 따른 방염성능검사의 방법과 검사 결과에 따른 합격 표시 등에 필요한 사항은 총리령으로 정한다. <개정 2013.3.23., 2014.11.19.>

동법 시행령
제19조 (방염성능기준이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방 대상물)	법 제12조제1항 본문에서 "대통령령이 정하는 특정소방대상물"이라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. <개정2015. 1.6.> 1. 근린생활시설 중 체력단련장, 숙박시설, 방송통신시설 중 방송국 및 촬영소 2. 건축물의 옥내에 있는 시설로서 다음 각 목의 시설 가. 문화 및 집회시설 나. 종교시설 다. 운동시설(수영장은 제외한다) 3. 의료시설 중 종합병원, 요양병원 및 정신의료기관 3의2. 노유자시설 및 숙박이 가능한 수련시설 4.「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제2조제1항제1호에 따른 다중이용업의 영업장 5.제1호부터 제4호까지의 시설에 해당하지 아니하는 것으로서 층수(「건축법 시행령」 제119조제1항제9호에 따라 산정한 층수를 말한다. 이하 같다)가 11층 이상인 것 (아파트는 제외한다) 6. 별표 2 제8호에 따른 교육연구시설 중 합숙소
제20조 (방염대상물품 및 방염성능기준)	① 법 제12조제1항에서 "대통령령으로 정하는 물품"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. <개정 2016.1.19.> 1. 제조 또는 가공 공정에서 방염처리를 한 물품(합판·목재류의 경우에는 설치 현장에서 방염처리를 한 것을 포함한다)으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것 가. 창문에 설치하는 커튼류(블라인드를 포함한다) 나. 카펫, 두께가 2밀리미터 미만인 벽지류(종이벽지는 제외한다) 다. 전시용 합판 또는 섬유판, 무대용 합판 또는 섬유판 라. 암막·무대 막(「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」 제2조제10호에 따른 영화상영 관에 설치하는 스크린과 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」 제2조제7 호의4에 따른 골프 연습장 업에 설치하는 스크린을 포함한다) 마. 섬유류 또는 합성수지류 등을 원료로 하여 제작된 소파·의자(「다중이용업소의 안전관 리에 관한 특별법 시행령」 제2조제1호나목 및 같은 조 제6호에 따른 단란주점영업, 유흥주점영업 및 노래연습장업의 영업장에 설치하는 것만 해당한다) 2. 건축물 내부의 천장이나 벽에 부착하거나 설치하는 것으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. 다만, 가구류(옷장, 찬장, 식탁, 식탁용 의자, 사무용 책상, 사무용 의자 및 계산대, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다)와 너비 10센티미터 이하인 반자돌림 대 등과 「건축법」 제52조에 따른 내부마감 재료는 제외한다. 가. 종이류(두께 2밀리미터 이상인 것을 말한다)·합성수지류 또는 섬유류를 주원료로 한 물품 나. 합판이나 목재 다. 공간을 구획하기 위하여 설치하는 간이 칸막이(접이식 등 이동 가능한 벽체나 천장 또는 반자가 실내에 접하는 부분까지 구획하지 아니하는 벽체를 말한다) 라. 흡음(吸音)이나 방음(防音)을 위하여 설치하는 흡음재(흡음용 커튼을 포함한다) 또는 방음재(방음용 커튼을 포함한다)
제20조 (방염대상물품 및 방염성능기준)	법 제12조제3항에 따른 방염성능기준은 다음 각 호의 기준에 따르되, 제1항에 따른 방염 대상물품의 종류에 따른 구체적인 방염성능기준은 다음 각 호의 기준의 범위에서 국민안 전처장관이 정하여 고시하는 바에 따른다. <개정 2014.11.19.> 1. 버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리며 연소하는 상태가 그칠 때까지 시간은 20초 이내일 것 2. 버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리지 아니하고 연소하는 상태가 그칠 때까지 시간은 30초 이내일 것 3. 탄화(炭化)한 면적은 50제곱센티미터 이내, 탄화한 길이는 20센티미터 이내일 것 4. 불꽃에 의하여 완전히 녹을 때까지 불꽃의 접촉 횟수는 3회 이상일 것 5. 국민안전처장관이 정하여 고시한 방법으로 발연량(發煙量)을 측정하는 경우 최대연기밀도 는 400 이하일 것 ③ 소방본부장 또는 소방서장은 제1항에 따른 물품 외에 다중이용업소·의료시설·노유자시설·숙박시설 또는 장례식장에서 사용하는 침구류·소파 및 의자에 대하여 방염처리가 필요하다고 인정되는 경우에는 방염처리된 제품을 사용하도록 권장할 수 있다. [전문개정 2012.9.14.]

4. 20㎾ 이상 반입 장비에 대한 전기안전점검

“전기안전관리대행사업자”의 안전점검(전기사업법 제86조 전기설비기술기준)에 이상이 없어야 함.

4.1 음향, 조명, 영상, 특효 등 반입 장비에 대한 전기안전점검.

4.2 설치완료 후 사용직전에 실시

4.3 점검결과 이상발생 사항에 대한 조치 후 사용 가능

4.4 안전점검 비용은 사용자 부담(용량에 따라 비용 변동)

5. 무대기술자료 등 고객 필요 시 E-mail 송부(첨부자료 참조)

5.1 무대도면 및 제원

무대크기, 프로세니움 아치 크기, 보면대 및 의자 보유량, 덧마루 보유량, 피아노 등

5.2 무대기계 장치 제원(바텐수량, 전환속도, 안전하중 등)

5.3 음향 장비 목록 및 도면

5.4 조명 장비 목록 및 회로수

5.5 분장실 배치도

5.6 이용안내 등

6. 제작진 사전 현장답사 필요시 내방 일정 확정

6.1 현장안내

① 무대시설 답사

② 분장실 답사

③ 음향설비 답사 : 보유시설과 반입 장비 혼용 가능 범위 등 확인

④ 조명설비 답사 : 보유시설과 반입 장비 혼용 가능 범위 등 확인

⑤ LCD 시스템 답사 : 보유시설과 사용 범위 등 확인

⑥ 각 분야별 전기사용 가능 용량 및 인출 위치

6.2 기술자료 제공(첨부자료 참조)

① 무대도면

② 무대기계 제원

③ 음향, 조명 장비 목록

④ 이용안내 등(무대이용안내서 제공 및 설명)

⑤ 분장실 배치도

⑥ 각 분야별 담당자와 질의응답

6.3 유관부서의 협조사항 안내

① 주차관련 사항

② 부속시설(귀빈실, 로비, 현수막 등)담당자 안내

③ 전기 및 방염 관련 담당자 안내

④ 객석 및 안내도우미 관련 사항 하우스매니저 안내

⑤ 공연 실황중계 예정 시 좌석확보 위치 안내

6.4 부대설비사용료 징수 안내(첨부자료 참조)

7. 스텝회의 진행

7.1 참여 스텝 상호 소개 및 인사

기획, 연출, 조연출, 무대감독, 분야별 감독, 분야별 외주업체 대표,

출연 예술단 대표, 출연자, 매니저 등

7.2 제작진 측 준비자료 배포 : 무대설치계획서 기준(사전 E-mail 등으로 서식 배포)

① 무대장치반입부터 철거까지 세부 일정표

② 대본 및 프로그램 또는 무대진행표

③ 무대장치 디자인

④ 음향 디자인 및 배치도

⑤ 조명 디자인 및 배치도

⑥ 영상 사용계획

⑦ 특효 사용계획

⑧ 보유 무대공연장비 사용 예정 목록

⑨ 출연자 및 외부 스탭 명단

7.3 제작진 측 공연기획 및 의도설명

7.4 기술협의

① 무대장치반입, 설치, 연습, 공연, 철거 일정 협의

② 순서 및 방법 범위, 장비, 인원계획

③ 당초 기획된 사항 중 현장의 시설여건과 안전성, 시간부족 등에 의한 실현 불가능 부분 대안제시

④ 연출효과 및 완성도를 고려한 기술적 방안 제시 및 협의

⑤ 특수 장치 또는 효과 시공여부

⑥ 전기 공급 기능 범위에 의한 발전기 설치 여부

7.5 안전관련 사항 협의

본 공연장은 무대를 사용하는 예술인들의 안전을 무엇보다 중요하게 생각하므로, 무대공연관련       발생하는 안전사고를 방지하는 일이 매우 중요하므로, 이를 운영의 효율성이나 수익성보다 우선      합니다. 최상의 안전수준을 유지하기 위해, 저희 공연장에서는 안전을 위해 필요한 모든 기계적,      물리적 시설을 최대한 제공하고 전 직원에게 충분한 안전교육을 실시 안전 기준을 준수합니다.

□ 무재해의 요소: 정리, 정돈, 청소, 청결, 습관

□ 재해발생의 요인:

- 환경의 결함 : 환기, 조명, 온도, 습도, 소음 및 진동

- 시설의 결함 : 구조불량, 강도불량, 노화, 정비 불량, 방호미비

- 사람의 결함 : 지시부족, 지도무시, 미숙련, 과로, 태만

① 인화 물질 사용 여부

② 시설안전 : 무대세트 방염, 음향ㆍ조명ㆍ특효ㆍ영상 전기안전, 매달기 장치 기구들의 이중안전         시설, 객석부분 시설의 관객안전, 무대시설부분의 출연자동선 안전 등

③ 공연 안전 : 장면전환에 따른 장치들의 안전성, 출연자동선 등

7.6 무대이용안내서 제공 및 설명(첨부자료 참조)

7.7 출연자 및 관람객 파악(연령, 개인, 단체 등)

7.8 2차 스텝회의 일정 확정(필요시)

8. 무대장치반입

8.1 반입 전 시설관리팀 방재 담당직원이 직접 무대세트 방염상태 확인(인증기관 발행 방염필증 사전제출)

① 무작위 샘플채취에 의한 직접인화 실험

② 방염상태 양호 시 반입

③ 방염상태 불량 시 반입불가

8.2 반입순서에 의한 질서 유지로 원활한 반입 관리

8.3 반입 적재 위치의 지정으로 설치 작업과 안전관리 방해 요소 차단

8.4 반입전 장치 및 장비 청결상태 점검으로 무대 청결 유지

9. 설치

설치는 완성된 장치 및 장비를 극장무대에 세우고 조립하는 일로서 한정 된 시간 내에 완료 되도록 하여야하고, 설치 중의 안전과 완료 후 원활한 공연 전환으로 작품의 완성도를 향상시키는 중요한 부분입니다.

9.1 스텝회의 결과에 따른 설치 계획서 기준 설치

9.2 매다는 장치물 추락방지를 위한 견고성 및 보조안전장치 확인

9.3 주변시설물과 장치 등에 의한 간섭체크

9.4 무대기계장치의 안전한 운전 가능범위, 무게 등 확인

억지로 장비를 사용하지 말 것.

9.5 전기 시설물의 케이블 훼손 또는 전환 시 훼손 가능여부 확인

선을 보호할 것 :

① 선만 잡고 장비를 옮기지 않도록 하며, 무대장치 또는 장비 출연자들에 의하여 훼손되지 않도록 조치.

② 무대 바닥의 조명, 영상, 특효 신호선 안전 커버 설치.

9.6 작업자들의 안전상태 확인

① 작업에 맞는 공구의 선택과 올바른 취급 및 사용.

② 결함이 없는 완전한 공구 사용.

③ 공구는 안전한 장소에 보관.

④ 회전공구(원형 톱 등)사용 시 장갑의 착용금지.

⑤ 가공대상고재가 움직이지 않도록 고정.

⑥ 물건을 들어 올릴 때는 팔과 무릎을 사용하여 척추는 곧은 자세로 한다.

⑦ 중량물 공동 운반 시 신호를 하여 동작을 맞출 것.

⑧ 사다리의 경사는 사다리 길이의 1/3에서 1/4사이에 설치.

⑨ 공구 등 작업용구를 가지고 사다리를 이용할 경우에는 반드시 공구 등을 몸에 부착하고 두 손        으로 사다리를 잡고 오르내린다.

⑩ 전기 작업 시 절연장갑 등 필요한 보호구를 착용.

⑪ 전기 작업은 반드시 전원을 차단하고 작업.

⑫ 촉수엄금, 위험표시 등의 표찰이 걸려 있는 것은 절대로 접촉해서는 안 된다.

⑬ 땀이나 물에 젖은 의복을 착용하고 전기 취급 작업 금지.

⑭ 감전된 사람은 절대로 손으로 접촉해서는 안 된다.

⑮ 장시간 작업으로 인한 피로.

9.7 무대 위에서 페인트칠 및 인화물질 사용여부 확인

9.8 절단작업 시 과다한 부유물이 발생하지 않도록 조치

9.9 세트의 모서리 및 못 돌출부에 의한 안전사고 방지를 위한 지속적인 점검

9.10 승강무대 및 오케스트라 피트 사용 시 추락방지 등 안전사고 예방을 위한 주변 안전 확인

(현재 미설치.)

10. 안전점검

재해 발생을 미연에 방지하기 위하여 잠재된 유해ㆍ위험요소를 찾아내어 개선 제거하기 위한 점검을 말합니다.

10.1 공연장 무대 설치전 공연자 안전교육 실시 예정

공연법 시행령 부칙 대통령령 제 27170호.(2016.05.17.)

공연법 시행령 제 9조의4에 따른 안전교육 실시 의무

2016년 5월 19일부터 안전교육 실시의무

10.2 외부 반ㆍ입 장비 전기안전점검

20㎾ 이하 설치 시 시설관리팀 전기담당의 안전 점검.

20㎾ 이상 설치 시 "전기안전관리대행사업자"의 안전점검.

10.3 설치물의 추락 가능성 및 기타 장치물과 간섭여부 확인

10.4 무대전환 시 안전성 확보 상태

10.5 출연자의 암전상태 동선 안전 확인

10.6 유해성 물질의 사용여부 확인

10.7 무대기계장치 하중의 고른 분산 및 안전하중 확보 확인

10.8 안전문제 가능성확인 조치 후 재확인

□ 불안전한 상태

① 물건 자체 결여 : 거침, 미끄러움, 뾰족함, 조잡함, 불량.

② 안전방호장치 결여 : 미설치, 미비, 부적당.

③ 복장 및 보호구의 결여.

④ 배치 및 장소의 결여 : 공간부족, 배열의 잘못

⑤ 작업환경의 결여 : 과다한 소음, 부적당한 조명ㆍ온도ㆍ습도.

⑥ 공정결여 : 위험작업조치불비, 안전장치 불안전, 부적당한 용구 사용.

⑦ 경계표시 및 설치의 결함.

⑧ 커튼이나 주름 막 등에 너무 가까이 매달린 조명기구.

□ 불안전한 행동

① 위험장소의 접근 :  추락 및 전도위험, 협착한 장소 접근

② 안전장치 기능의 제거

③ 복장 및 보호구의 잘못 사용

④ 기계의 잘못 사용

⑤ 운전 중인 기계장치의 손질

⑥ 불안전한 속도 조작

⑦ 위험물 취급 부주의 : 중량물, 화기 및 가열물의 안전조치 미비

⑧ 불안전한 자세 동작 : 달림, 뜀, 던짐, 뛰어내림, 뛰어오름.

⑨ 불안전한 상태 방치 : 운전 중 방치 및 정리정돈 불량.

⑩ 불필요한 동작 : 장난, 잡담, 잔소리, 싸움

⑪ 감독 불충분 : 감독 없음, 잔소리, 싸움.

⑫ 사람을 태운 상태에서 유압사다리 이동

⑬ 덧마루나 바퀴 위에 사다리를 세우기

11. 리허설

11.1 무대진행의 안전 확인

11.2 출연자 등ㆍ퇴장 소요시간 및 동선 안전 확인

11.3 무대장치 및 음향시설, 소품, 의상 등 전환소요 시간 및 원활한 전환여부 확인

11.4 진행상의 문제점 메모 확인

11.5 연출과 시스템 운영상 문제점 메모 확인

11.6 무대, 기계, 음향, 조명 시설의 정상 운영 상태 및 전환상의 문제점 여부 확인

11.7 스텝들 간의 통신상태 및 의사소통의 문제점 여부 확인

11.8 Cue Sheet 점검 및 문제점 확인

11.9 무대온도 및 기류상태, 환기 상태 점검

11.10 분장실 배치의 적정성 확인

11.11 출연자들의 불편사항 확인

12. 문제점 보안

연습도중에 도출된 사항 수정보완 및 전 스텝공유

12.1 안정성 문제

12.2 전환상의 문제

12.3 의사소통의 문제

12.4 장비운영의 문제

12.5 연출상의 문제

13. 최종점검

무대감독 : 공연 운영 매뉴얼에 의한 기본 점검

13.1 각 분야별 공연시설 점검

13.2 변경사항 발생 시 공유

13.3 분야별 준비상태 확인(공연시설, 통신상태, Cue Sheet 숙지상태 등)

13.4 담당별 분담업무 및 문제 발생 시 조치방법 숙지 상태

13.5 출연자 및 스탭 정위치 확인

13.6 무대 온도 및 기류 상태 확인

13.7 관객 입장 상황 확인

14. 공연 시작안내

14.1 입장안내 및 주의사항 안내방송 : 30분전

14.2 예종 및 입장제한 안내방송 : 15분전

14.3 본종 및 입장제한, 주의사항 안내방송 : 5분전

15. 공연

15.1 분야별 Cue Sheet와 무대감독의 지시에 의한 공연진행

15.2 공연진행 중 문제 발생시 침착, 신속, 정확하게 조치 후 계통보고

15.3 Cue Sheet에 의한 무대전환 전 준비상태 수시확인

15.4 무대전환 시 안전상태 수시 확인 및 완벽한 전환 여부 확인

15.5 제한된 시간 내 미전환시 대체방법에 의한 전환

15.6 무대반입금지, 물품 반입 여부 수시확인

- 인화성물질, 식음료 등.

15.7 출연자, 스탭 정위치 대기 상태 수시확인

15.8 휴식시간 안내 및 주의사항 안내방송

15.9 공연 종료 후 감사 안내방송

16. 무대장치 철거 및 반출

16.1 안전한 철거를 위한 작업자 및 시설안전 조치 상태 점검

16.2 무대 바닥 장치물 철거 반출

16.3 무대 상부 시설물 철거 반출

16.4 무대시설물 변형여부 확인

16.5 무대청소 및 폐기물 반출

16.6 무대 및 장비 정리 정돈

16.7 시건장치 확인

16.8 전기 ON / OFF 상태 확인

담 당	팀 장	과 장

공연운영 메뉴얼

○ 공연명 : 장 소 : ○ 일 자 : 20 년 월 일 요일 점검자 :
구분	점검내용	이상유무		특이사항
		유	무
진행사항	각 파트 통신 상태(무전기, 인터컴 등)
	분야별 감독 및 출연자 정위치 확인
	Cue Sheet 변경사항 및 숙지 상태
	스탭회의 협의 내용 변경사항 공유
	연출자, 출연자 요구사항 공유
	예비종 타종시각(공연15전)
	본종 타종시각(공연 5분전)
	휴식 후 공연시작 타종 예정시각
	주최측 안내 사항 준비 상태
안전	출연자 동선 및 스텝 통로 확보
	소화기 위치 확인
	각종 케이블 정리 상태(무대 바닥)
	매달림 장치 체결상태, 설치물 고착상태
	낙하물 방지(상, 하)
	요소별 야광테이프 부착
환경	무대 주변 정리 상태(장비, 의상, 소품 등)
	공조상태(온도, 및 기류 등)
공연장비	시스템 운영 프로그램 작동상태
	조명 - 유동 효과장비(Follow, Pani, Fog, Drylce) 및 담당자 정위치 상태
	음향 - 유동 마이크류 수음상태 및 녹음ㆍ녹화 매 체 준비상태와 담당자 정위치
	기계 - 표시등, 제어 및 조작 스위치 작동상태
	영상(안내, 광고, 홍보, 자막)
관객	로비 및 객석 상태 확인
기타

1, 작업 시간 Working Hours
		부터 From	까지 To	비고 Remarks
작업시간 Working Hours	오전 A.M.	09:00	12:00
	중식 Lunch Time	12:00	13:00
	오후 P.M.	13:00	18:00
	석식Dinner Time	17:00	18:00
	야간 Night Time	18:00	22:00
비고 Remarks

대공연장 무대기술자료

2. 객석과 로비 Auditorium and Lobby (공연장 운영팀 관리)
좌석수 Seating Capacitys	1층 1st Floor	746석
	2층 2nd Floor	286석
	장애인석 Handicapped Seats	13석(휠체어이용자석 별도)
객석 운영 방침 Audience Policy	객석 개방 시각 House Opening Times	공연 30분 ~ 1시간 전
	입석 방침 Standing Room Policy	없음
	지각입장 방침 Late Seating Policy	공연 장르에 따라 대관자와 협의 가능
	사진촬영 방침 Photographing Policy	담당자와 협의 후 가능
	스태프 출입증 Staff's Name Tag	출입자 전원 착용
로비 Lobby	매표소 Box Office	로비 중앙
	물품보관소 Cloack	로비 우측
	디스플레이 방침 Display Policy	- 포스터는 지정된 장소에 게시 가능 - 배너 게시 가능(공연장 기획팀 관리)
비고 Remarks

3. 분장실 Dressing Rooms
명칭 Name	전화 Phone	층 Floor	위치 Location	수용인원 Capacity	샤워 Shower	화장실 Toilet	싱크 Sink	비고 Remarks
개인분장실(여)	-	B1	객석지하	6~8	○	○	○
개인분장실(남)	-	B1	객석지하	6~8	○	○	○
그룹분장실(여)	-	B1	객석지하	8~10	○	○	○
그룹분장실(남)	-	B1	객석지하	8~10	○	○	○
공연안내실(공용)	-	1	무대 좌, 우측	10	-	-	-
SM 데스크	229-2685	1	무대 우측	10	-	-	-
귀빈실	-	1	무대 좌측	15	-	-	○
비고 Remarks			단체연습실	20~40	-	-	-
			의상보관실		-	-	-

4. 무대장치반입구
		규격 Size(mm)		비고 Remarks
셔터로부터 반입단 거리		6,900
셔터크기 Size of shutter(넓이×높이)		4,900×4,300
차량크기 Size of Truck(주차가능한 넓이×높이)		3,600×4,300		10톤 이상 트럭 가능
반입단 너비 Loading Platform Width		5,200
반입단 높이 Loading Platform Height		1,130
반입문 크기 Loading Door Size (mm)				반입문 2개(UP/DOWN)셔터 외부⇨반입장, 반입장⇨극장무대
장비 Facilities		규격 Size(mm)	수량 Q'ty
	대차 Dolly	900×1800	1	바퀴 부착한 덧마루 활용
		1200×1800	1	〃
반입구 관리자 Security Guard	(Phone)229-2685	무대기계조정실		(043)229-2623
반입구 방침 Loading Policy	반ㆍ출입 물품은 무대기계실 담당자에게 확인 후 반ㆍ출입 가능
비고 Remarks

5. 무대기본 치수 Key Dimensions
			단위 Unit (mm)	비고 Remarks
너비 (중심선부터) Width from Center Line	포탈 최대 상태 to Max. Portal Opening		17,200
	장치봉 끝(기본 상태) to End of Pipe		19,000
깊이 (영점선부터) Depth from Zero Line	마지막 라인세트 to Last Line Set		18,000
	무대 앞선 to Front of Stage		-
	피트 앞선 to Front of Pit		4,000
높이 (영점면부터) Height from Zero Plane	프로시니엄 to Proscenium
	그리드 상면 to Top of Grid		30,000
	그리드 하면 to Underside of Grid		26,000
	장치봉 상한고 Max. Batten out Height		Set batten #9 : 23,000, Light: 14,000
	장치봉 하한고 Min. Batten in Height		1,000
	무대좌측 갤러리 하면 통과높이 Clearance under SL Gallery		9,000
	무대우측 갤러리 하면 통과높이 Clearance under SR Gallery		9,000
무대방향 Stage Direction	중심선 Center Line	무대앞 선 혹은 영점선에 직각인 선을 연장한 것
	영점선 Zero Line	모양 막 무대 뒤쪽 좌우 꼭지점의 연결선.
	영점면 Zero Plane	영점선에서의 수평면. 평무대에서는 무대바닥. 높이의 기준면.
	무대좌측 Stage Left	객석을 향해 무대에 선 배우의 왼쪽
	무대우측 Stage Right	객석을 향해 무대에 선 배우의 오른쪽
	무대앞쪽 downstage	객석을 향해 무대에 선 배우의 앞쪽
	무대뒤쪽 upstage	객석을 향해 무대에 선 배우의 뒤쪽

6. 무대바닥 Stage Floor
		비고 Remarks
마감 Finsh	-
재질 Material	목재(단풍나무)
두께 Thickness(mm)	68(35*15*3*15)	35(검정 시다)+15(목재)+3(고무판)+15(목재)
색상 Color	검정
경사비율 Slope Stage Floor	0
옆무대 바닥 Slope Stage Finsh	목재
비고 Remarks	무대 바닥 상판 밑으로 15mm 합판, 3mm고무판, 15mm합판 순으로 포개져 있음

7. 무감석 Stage Manager's Desk
		비고 Remarks
위치 Location	무대우측(SR)
인터컴 시스템 Intercom System	○	유, 무선 가능 (유선 5Set)
큐라이트 시스템 Cue Light System	○	무대 진행실 보관 / 큐라이트10개 지점 설치 가능
분장실 호출 시스템 Paging and Dressing Room Monitor	X
비디오 모니터 시스템 Video Monitor System	○	무대, 로비, 귀빈실, (분장실□출연자대기실X)
비고 Remarks

8. 오케스트라 용품
		수량 Q'ty	비고 Remarks
비품 Furniture	지휘자보면대 Conductor's Music Stand	1
	지휘자단 Conductor's Platform	1
	지휘자의자 Conductor's Chairs	1
	연주용 보면대 Musician's Music Stands	60	구형 예비용 보면대 약 20개
	연주용 의자-일반 Musician's Chairs	70
	첼로의자 Cello, Bass, Percusinist Chairs	6(Bass)
	드럼의자 Drum chair	1
	기타 Miscellaneous	5	Double bass end pin stoper
		5	cello end pin stoper(T형)
비고 Remarks	소음 Noise	있음

9. 덧마루 Platform
사각 덧마루 Recatangular Platform		규격	수량 Q'ty	비고 Remarks
	1	600(2) x 600(2)	10	높이 Platform Height=150mm 1자=303mm
	2	600(2) x 1200(4)	10
	3	900(3) x 1800(6)	29
	4	1200(4) x 1200(4)	10
	5	1200(4) x 1800(6)	20
받침통 Riser Box		규격	수량 Q'ty	비고 Remarks
	1	300 x 450 x 150	66	높이 Platform Height=300mm 1자=303mm
	2	300 x 900 x 300	8
운반용 덧마루	1	900(3) x 1800(6)	1
	2	1200(4) x 1800(6)	1
꺽쇠 Hook	ㄷ자 C-Type		보유
핸드용 파레트	2500kg 적재		2	덧마루 이동용

10. 음향반사판 Orchestra Shell
		규격 Dimension	수량 Q'ty	비고 Remarks
천정판	천정#1 (ceiling panel)		1	바텐 고정,변각
	천정#2 (ceiling panel)		1	〃
측면	측면#1 (side tower)	3,660×7,320	1	가변(수동)
	측면#2 (side tower)	〃	1	〃
	측면#3 (side tower)	3,660×7,000	1	〃
	측면#4 (side tower)	〃	1	〃
후면	후면#1 (real tower)	〃	1	〃
	후면#2 (real tower)	〃	1	〃
	후면#3 (real tower)	〃	1	〃
	후면#4 (real tower)	〃	1	〃
비고 Remarks	허니콤 구조, 전용 바텐에 고정설치 도어 탈부착 불가능

11. 기타 보유 장비 Miscellanous
		규격 Dimension		수량 Q'ty	비고 Remarks
투사 Projection	LCD프로젝터			2/2	대공연장, 소공연장
	영사 스크린			2/2	대공연장, 소공연장
무대용품 Carpentry Goods	유압사다리	최대높이 14m		1	대공연장
	댄스플로어	1,210×19,000		11	대공연장
	합창대	개당4단 (성인기준10명)		7	대공연장
기타 Miscellaneous	보면대			60	대공연장
	연주용 의자			70	대공연장
	그랜드피아노(야마하)	185, 275	C5, CFⅢ	2	대공연장
	피아노 카트			1	대공연장
	인터콤(유선)			5
	의자 카트	18개수납		5	대공연장
	접의식 테이블	500×1,400		10	강의 및 다용도
	탁자 및 의자	600×1,500		각12	회의용
	접의자			100	대공연장
	전자교탁			2	대공연장, 소공연장
	태극기	입형/ 바텐설치		2/2	대공연장, 소공연장
	중앙 단상			2	대공연장, 소공연장
	사회자 단상			2	대공연장, 소공연장
	드라이아이스머신			2	대공연장
	포그머신			2	대공연장
	정수기			2	로비 및 출연자 대기실

13 대공연장 상부 설비 일람표 Line set Schedule
번호 No.	명칭	치수	속도	작동방식	하중
1	Placard Batten	17,000L x 1,100H	1~30M/min	INVERTER	400
2	Apron Light Batten	15,000L	1~30M/min	INVERTER	350
3	Roll Screen	6,000L x 9,000L	8M/min	직입기동	-
4	Safety Curtain	17,560L x 9,700L	1~18M/min	INVERTER	1,550
5	Main Curtain	20,000L x 12,500L	0~40M/min	직입기동	500
6	No.1 Fly Set Batten	20,000L	1~60M/min	INVERTER	600
7	No.2 Fly Set Batten	20,000L	1~60M/min	INVERTER	600
8	No.1 Draw Curtain	22,000L x 10,500L	12M/min,24M/min	직입기동	600
9	No.3 Fly Set Batten	19,000L	0~40M/min	INVERTER	200
10	No.1 Suspension Light Batten	20,000L	1~14M/min	INVERTER	500
11	No.1 Upper Sound Reflection Board	17,878L x 3,812H	1~9M/min	INVERTER
12	No.4 Fly Set Batten	19,000L	0~40M/min	INVERTER	500
13	No.2 Draw Curtain	22,000L x 10,500H	12M/min,24M/min	직입기동	600
14	No.5 Fly Set Batten	19,000L	0~40M/min	INVERTER	300
15	No.2 Suspension Light Batten	20,000L	1~14M/min	INVERTER	500
16	No.6 Fly set Batten	19,000L	0~40M/min	INVERTER	300
17	No.2 Upper Sound Reflection Board	15,878L x 3,612H	1~9M/min	INVERTER
18	No.7 Fly Set Batten	19,000L	0~40M/min	INVERTER	500
19	No.3 Draw Curtain	22,000L x 10,500H	12M/min,24M/min	직입기동	600
20	No.8 Fly Set Batten	19,000L	0~40M/min	INVERTER	300
21	No.3 Suspension Light Batten	20,000L	1~14M/min	INVERTER	500
22	No.9 Fly Set Batten	19,000L	0~40M/min	INVERTER	300
23	No.10 Fly Set Batten	20,000L	1~60M/min	INVERTER	600
24	No.4 Suspension Light Batten	20,000L	1~14M/min	INVERTER	500
25	Front Screen	20,000L	1~60M/min	INVERTER	800
26	No.11 Fly Set Batten	20,000L	1~60M/min	INVERTER	600
27	No.12 Fly Set Batten	19,000L	0~40M/min	INVERTER	300
28	No.4 Draw Curtain	21,800L x 10,500H	12M/min,24M/min	직입기동	600
29	No.13 Fly Set Batten	20,000L	1~60M/min	INVERTER	600
					600
				INVERTER
			1~60M/min
		20,000L
	No.14 Fly Set Batten
30
					600
				INVERTER
			1~60M/min
		20,000L
	No.15 Fly Set Batten
31
					400
				INVERTER
			1~30M/min
		20,000L
	Upper Horizont Light Batten
32
					600
			1~60M/min
		20,000L
	No.16 Fly Set Batten
33
					650
			1~50M/min
		20,000L
	White HORIZONT CURTAIN
34
					650
			1~55M/min
		20,000L
	Black HORIZONT CURTAIN
35
					550
				INVERTER
			1~14M/min
		2,080L + 3,000L+ 4,000L
	No.1 Side Light Batten
37
					550
				INVERTER
			1~14M/min
		2,080L + 3,000L+ 4,000L
38	No.2 Side Light Batten

13 다목적홀 설비 일람표 Line set Schedule
NO	DESCRIPTION ( 시설명)	DIMENSION(mm) (규격)	Q’TY (수량)	MOTOR (KWxP)
				용 량	종류	제어방식	허용하중
1	다목적홀 자료 별도 첨부
2
3
4
5
6
7
8

14. 조명 시스템 정보 Lighting System Information
										비고 Remarks
콘솔 Console	제조사		HYDRA (JB Lighting)
	모델명		HYDRA SKY 48 (LICON 1X)
	선택사양
	출력회로수		1024회로 (1024 DMX CHANNEL)
	외부인 조작여부						□ 가 Yes □ 불가 No
	비고 Remarks
디머 Dimmers	제조사		STRAND
	모델명		EC21
	고정회로 Fixed Dimmers		수 Quantity		용량 w		수 Quantity		용량 w
			224		5500
	자유회로		수 Quantity		용량 w		수 Quantity		용량 w
	외부장비 연결여부						□ 가 Yes □ 불가 No
	여분의 DMX 단자 Extra DMX connections						□ 가 Yes □ 불가 No
보조전원공급시설 Road Company Switch	위치 Location	수 Quantity		전기용량(Kw)		연결방식 Type		거리(무대까지)
	Stage Left, Right	4		각 22Kw		C-Type Connector		3M

15. 조명기 목록 Lighting Equipment Inventory
형식 Type	용량 w	상호 Brand	수량 Quantity	각도 Angle	비고 Remarks
UPPER HORIZONT LIGHT	500	국산	64
SPOT LIGHT(FRESNEL LENS 8")	1,500	MARUMO	70
ELLIPSOID LIGHT	750	ETC	6	10
ELLIPSOID LIGHT	750	ETC	29	14
ELLIPSOID LIGHT	750	ETC	4	19
ELLIPSOID LIGHT	750	ETC	30	26
ELLIPSOID LIGHT	750	ETC	20	36
ELLIPSOID LIGHT	750	ETC	6	50
ZOOM ELLIPSOID LIGHT(COMBI 25 ZM)	2,000	COMBI	18	12~25
FOLLOW PIN SPOT LIGHT	2,000	USIHO	2
PAR LIGHT(PAR 64)	1,000	KUPO/국산	114
PAR LIGHT(PAR 46)	250	KUPO/국산	64(8조)
4구 뱅크	1,000	국산	16(8조)
STROBE	1,500	국산	2
HAZER		ANTARI	1
F-100 (fogmachine)		ROSCO	2

16. 음향 Sound
음향조정실 Control Room System
	제조사 Manufacturer/모델 Model	입력 Input	출력 Output	수량 Quantity	비고 Remarks
콘솔 Console	사운드크래프트/Soundcraftvi4	48ch	24ch	1	Digital
음향조정실 모니터 스피커 Control Room Monitor Speaker
위치 Location		음향조정실 Control Room Monitor Speaker
제조사 Manufaturer / 모델 Model		JBL
수량 Quantity		2
Moveable		이동가능
엠프 Amplifier	제조사 Manufacture	크라운		CTS-2000 CTS-4200 XTI-2000
	수량 Quantity	30EA
	Detachable	분리가능
연결 Connection	Out Put from			패치판넬 48-12A
	Re-patchable	가능
고정 프로세서 Connected Processor	Type
	모델

17.음향 Sound Playback/Recording equipments, Digital effector/Dynamic processor& Audio distribution amp.
	형식 Type	제조사 Manufacturer/모델 Model	수량 Quantity	비고 Remarks
재생장비 Reproduction Devices / Recorder / Editor	Dual CD	Numark / Mp302	1
	Dual CD	Denon / DN-4500	2
디지털 이팩터 및 다이나믹프로세서 Digital Effector & Dynamic Processor	Reverb	rexicon/mx-200	1

18. 음향 무대 모니터 시스템
	형식 Type	제조사 Manufacturer/모델 Model	수량 Quantity	비고 Remarks
Storage 보관	Speaker	ZECK Audio / ZECK Audio CDV15.1	8	800w
		메인(L, R, C)	14	500w
		Mayer / MJF212-A	4
		Mayer / UPJ-1P	4
		Mayer / UPA-1P	2
	Power Amplifier	RAMAudio DQL 4.0 / CTS-2000 RAMAudio DQL 2.4 / XTI-2000	4
	Specifical	W AES 500W crossover 2,500Hz FREQ. RANGE 55Hz~18,000Hz IMPEDANCE 8ohm WEIGHT 27Kg	4
		W AES 400W crossover 3,000Hz FREQ. RANGE 60Hz~18,000Hz IMPEDANCE 8ohm WEIGHT 21Kg	4
	Speaker Processor	FDS - 334 / 336T	2

19. Video System & Electric Power
	형식 Type	제조사 Manufacturer/모델 Model	수량 Quantity	비고 Remarks
비디오 Video System	LCD PROJECTOR	파나소닉	1	해상도6500
	LCD PROJECTOR LENS		1	기본형
	DVD RECORDER	JVC SR-HD2500	1
	A/V MATRIX Switcher	GRGBMS-0401S/GEOSAN GAVRS-2424	1
	CCD Camera	삼성 SCC-641	3
	3 CCD Camera	SONY BRC 300	1

20. Intercom, Microphones & Mic stand
	형식 Type	제조사 Manufacturer/모델 Model	수량 Quantity	비고 Remarks
Intercom Station	유선	Clearcom / Clearcom
	Main Station	Clearcom MS 704	1
	Speaker Station	Clearcom KB 701	7
	Intercom Plate	특수제작	4
	Belt Pack	Clearcom RS 602	4
	Head Set	Clearcom CC-260	5
Mic	구즈넥	콘덴서 / ME36	2
		콘덴서 / UX418	3
	Dynamic	SHURE SM57	19
		SHURE SM58s	5
		VASCOM DM-575	2
		AK audio AK-518	20
	Condenser	Nuemann KMS105 bk	2
		Sennheiser ME66	5
		AKG C414 XL ll	1
		AKG C414 XLS	3
	Wireless	ULXD4D(J50)	7	dual type
		SHURE UR4D	4
		SHUREULXD2/BETA87A	14	HAND
기타장비	STAND	T-형	28
		I-형	13

충청북도 교육문화원 공연장 피난안내도

【별표 1】

충청북도 교육문화원 사용에 따른 허가조건(제2조 관련)

1. 충청북도교육청 공공기관 사용료 징수 등에 관한 조례와 충청북도 교육문화원 운영규정을

준수하여야 합니다.

2. 사용허가를 받은 자는 그 권리를 양도하거나 전대하지 못합니다.

3. 사용기간중 문화원의 설비 ․ 시설 ․ 비품을 파손, 분실하였을 때는 원상복구 하여야 하며, 사용종료 즉시 사용전과 같이 정리 ․ 정돈하여야 합니다.

4. 사용자의 부주의로 인한 화재 등 재해 발생시에는 문화원이 입은 손해를 배상하여야 합니다.

5. 사용허가를 받은 자는 문화원에 반입한 각종 물품(전시작품, 기구, 비품 등 일체)의 보관․관리․경비에 대한 모든 책임을 지며, 이의 도난․분실․파손 등 사고에 대하여 문화원으로서는 일체의 책임을 지지 않습니다.

6. 사용자는 사용 기간중 사용자나 관람객의 고의, 과실 또는 외부작용에 의하여 발생한 안전사고에 대하여 책임을 져야 합니다.

7. 사용 신청자가 사용허가의 취소를 받고자 할 때에는 사용개시 24시간 전에 신청하여 허가를 받아야 합니다.

8. 관계기관에의 집회 및 행사에 관한 허가 사항에 대하여는 사용 신청자가 이를 이행하여야 합니다.

9. 사용료는 사용일 5일전까지 납입 바라며, 선납하지 않을 경우는 문화원 시설물을 사용하실 수 없습니다.

10. 문화원 설비 및 기술요원 외의 설비 및 기술요원을 보충할 필요가 있을 때에는 사용자가 원장의 허가를 얻어 보충할 수 있으며, 사용종료와 동시 원상복구 하여야 하고, 이에 필요한 경비는 사용자가 부담하여야 합니다.

11. 행사 안내문, 기타 선전물 등을 문화원 내에 게시할 때에는 지정된 장소 외에는 게시할 수 없습니다.

12. 사용 기간 중 영리를 목적으로 한 상행위는 할 수 없습니다.

13. 허가조건의 문구 해석상 이견이 있을 때에는 문화원의 해석에 따릅니다.

14. 허가조건 이외의 규정은 충청북도교육감 소속 학교시설의 개방 및 사용에 관한 규칙을

준용하여 적용합니다.

공연장 이용수칙

• 공연장(분장실 포함)내 화환 및 꽃다발, 음식물(커피, 음료, 다과 등), 화기 등의 반입을

절대 금합니다.

• 공연장 입장은 유치원생 이상으로 하나, 공연 성격에 따라 입장연령이 조정될 수 있으며, 사전협의를 하여야 합니다.

• 무대작업 및 공연진행시 사용자는 안전수칙을 준수해야 하며, 각종 장치 및 장비설치는 기술 검토 후 학생문화원 기술진의 감독 하에 작업 하여야 합니다.

• 사용자는 분장실 입구와 공연장 출입구에 반드시 별도의 안내요원을 배치하여 외부인의 출입을 통제하여야 하고, 진행요원을 별도로 배치하여 공연(행사)의 질서유지 및 안전사고에 대비하여야 합니다.

• 사진(녹화) 촬영은 리허설 시간을 이용하시고, 공연 중 사진 촬영이나 녹화는 사전 협의하여 승인을 받아야 합니다.

• 장치물의 경우 필히 방염을 하여 화재를 예방하여야 합니다.

• 분장실(대기실)에서의 현금이나 주요 귀중품의 분실에 주의하여 주시기 바라며, 분실시 사용자가 책임을 져야 합니다.

• 문화원내 모든 장소는 절대 금연 구역입니다.

• 현수막이나 포스터는 지정된 장소에 게시하시기 바라며, 공연이 끝나고 난 후 즉시 철거하여야 합니다.

• 공연(행사)과 관련하여 발생한 쓰레기 등은 사용자가 적법하게 반출하여야 합니다.

• 공연 종료 후 무대, 객석, 분장실 등은 사용전과 같이 정리․정돈하여야 하며, 학생문화원의 시설․설비․비품을 파손․분실한 때에는 원상 복구하여야 합니다.

【별표 2】

【별표 3】